**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI**

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | **Zapewnić informację o rozkładzie pomieszczeń w sposób głosowy** Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku powinna być dostępna tuż po wejściu do budynku. Gdy nie ma stanowiska typu portiernia z pracownikiem dyżurującym, należy zainstalować pętle indukcyjne czy nagrania audio. Do prawidłowego słyszenia, osoby niedosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych, potrzebują nie tyle głośniejszego sygnału ale wyeliminowania zakłóceń i zniekształceń zewnętrznych, a w szczególności pogłosu, który aparat słuchowy dodatkowo zwiększa. Stosowanie pętli indukcyjnej w punktach obsługi klienta daje osobom słabosłyszącym komfort rozumienia przekazywanych przez pracownika informacji, dźwięk jest w pełni dopasowany do ubytku słuchu. Pozwala to na ich samodzielne funkcjonowanie. |  **XII 2024r.** |
| 2. | **Zapewnić informację o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny** W formie np. rysunku, tablicy z opisem pomieszczeń, wyświetlacza cyfrowego, itp. | **I 2021r.** |
| 3. | **Zapewnić odpowiednią nawigację** Droga do najważniejszych pomieszczeń, takich jak sekretariat, czy toaleta dla osób z niepełnosprawnością, powinna być oznaczona z wykorzystaniem na przykład fakturowych i/lub kontrastowych pasów na podłodze. | **X 2023r.** |
| 4. | **Opisać pomieszczenia zrozumiale dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami** Zaleca się oznaczenie drzwi do każdego pomieszczenia wypukłą numeracją lub w alfabecie Braille'a. Tablica powinna być wykonana w wysokim kontraście. Informacja musi się znajdować na wysokości minimum 120 cm i maksimum 160 cm, w odległości od 5 cm do 10 cm od ościeżnicy. | **V 2023r.** |
| 5. | **Wyznaczyć miejsce wyprowadzania psa asystującego**Z zachowaniem norm sanitarnych (z dala od boiska szkolnego, placu zabaw itd.) | **IV 2022r.** |
| 6. | **Wdrożyć ewakuację osób z niepełnosprawnościami** Wdrożyć procedurę Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Należy zweryfikować możliwości aranżacyjne obiektu i zapewnić trasy ewakuacji takim osobom. Budynek należy wyposażyć w wózek do ewakuacji, który umożliwi ewakuację osób mających problem ze sprawnym lub samodzielnym opuszczeniem budynku i przeszkolić z jego obsługi wyznaczone osoby. Należy wyposażyć budynek w świetlny i głosowy system powiadamiania alarmowego oraz przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.W sytuacji, kiedy pracownicy ochrony odpowiadają za ewakuację osób z niepełnosprawnościami, muszą oni mieć bieżący dostęp do aktualnej informacji ile takich osób w danej chwili przebywa w budynku. | **XII 2024r.** |

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** |  |
| 1. | **Zapewnić dostęp do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami** Należy zapewnić dostępność dojść do wejścia głównego poprzez utwardzenie nawierzchni o szerokości minimum 180 cm. Przed wejściem głównym należy zamontować podjazd o dopuszczalnym nachyleniu lub jeśli jest to niemożliwe, należy oznaczyć w czytelny sposób inne dostępne dojście alternatywne. Należy zlikwidować wszelkie utrudniające poruszanie się progi. | **IV 2022r.** |
| 2. | **Zapewnić dostęp na wszystkie kondygnacje budynku** Należy zapewnić dostęp na każdą kondygnację poprzez montaż urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. | **XII 2024r.** |
| 3. | **Zapewnić pozbawioną barier nawierzchnię** Należy zastosować rozwiązania antypoślizgowe w miejscach, gdzie nawierzchnia jest śliska. Należy zlikwidować progi - w szczególności progi znajdujące się na trasach ewakuacji. Czasowo można istniejące progi oznaczyć w sposób kontrastowy względem posadzki, docelowo należy jednak progi zlikwidować. Należy usunąć wszelkie przeszkody znajdujące się w ciągach komunikacyjnych zwężających ich przejście.Dywany i wykładziny powinny być przymocowane do podłoża. Brzeg dywanu lub wykładziny musi być zabezpieczony przed podwijaniem się i możliwością potknięcia się. Wysokość włókien nie powinna być wyższa od 1,5 cm. Rekomendujemy montaż wycieraczek systemowych, wmontowanych w powierzchnię podłogi. | **XII 2024r.** |
| 4. | **Oznaczyć odpowiednio schody zewnętrzne i wewnętrzne** Schody powinny mieć nawierzchnię antypoślizgową i być pozbawione wystających nosków mogących spowodować potknięcie. Oznaczone powinny być kontrastowo pasem o szerokości minimum 5 cm zarówno na stopnicy jak i podstopnicy. Poręcze powinny być zamontowane po obu stronach schodów/podjazdów na wysokości między 85-100 cm.Dodatkowo przed biegiem schodów zewnętrznych należy zastosować zmianę w fakturze nawierzchni dla osób niewidomych. Oznaczenie fakturowe należy umieścić w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia w górę i pierwszego stopnia w dół.Taki sam system fakturowy stosujemy wewnątrz budynku, jeśli schody są szersze niż 4 m. | **XII 2024r.** |
| 5. | **Wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością** Jednostka powinna wyznaczyć minimum jedno miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznakowanie i parametry powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach **(Dz. U. z 2015,poz.1314).** Miejsce parkingowe powinno znajdować się możliwie jak najbliżej wejścia do budynku.  | **X 2022r.** |
| 6. | **Wyposażyć miejsca odpoczynku** Miejsca siedzące powinny znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, nie rzadziej niż co 30 m. 1/3 ławek na terenie jednostki powinna być wyposażona jednocześnie w podłokietniki i oparcia. | **V 2021r.** |
| 7. | **Oznaczyć szklane powierzchnie** Szklane elementy drzwi, ścian i innych powierzchni powinny być kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników tak, aby były one również widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku. | **IV 2022r.** |
| 8. | **Oznaczyć kontrastowo włączniki światła** – w miejscach ogólnodostępnych. | **IV 2022r.** |
| 9. | **Wyznaczyć toaletę dla osób z niepełnosprawnością**Toalety dla osób z niepełnosprawnością powinny znajdować się na każdej kondygnacji oraz spełniać poniższe wymogi:* drzwi do toalety powinny być czytelnie oznaczone
* obszar manewrowy w toalecie powinien mieć wymiary 150x150 cm
* oś muszli usytuowana nie bliżej niż 45 cm od ściany, górna krawędź deski powinna się znajdować na wysokości 42-48 cm
* podajnik na papier toaletowy powinien znajdować się na wysokości 60 – 70 cm.
* Poręcz zainstalowana na stałe powinna być wysunięta na minimum 1 m od ściany, przy której zainstalowana jest muszla oraz na wysokości 75 – 85 cm
* górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 75 – 85 cm od posadzki
* dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki
* dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki.
* podajnik na mydło powinien być prosty w obsłudze, zamontowany w wysokości do 100 cm od posadzki
* podajnik na ręczniki papierowe/ suszarka do rąk powinny znajdować się na wysokości do 100 cm od posadzki
* pomieszczenie powinno być wyposażone w system alarmowy z przyciskiem dostępnym również z wysokości podłogi
 | **XII 2024r.** |